**Складские остатки по состоянию на 17.03.2022г.**

Розетка одноместная с заземлением открытой установки **РА10-209** (Минск)

**Описание:**Одноместная штепсельная розетка с заземляющим контактом открытой установки РА10-209 производственного объединения ЧУП Светоприбор ОО БелТИЗ (Минск) предназначена для подключения к электросети различных бытовых электроприборов. Корпус выполнен из негорючего пластика белого цвета. Рабочее напряжение электросети 220-250В, номинальный ток 10А. Степень защиты - IP20. Сечение проводников розетки может составлять от 1,50 до 2,50 мм2. Одноместная розетка для открытой проводки с заземляющим контактом типа РА10-209 позволяет надежно монтировать ее на ровную поверхность стены. Габаритные размеры - 60х60х28 мм.

**Остаток на складе: 650** шт.

**Цена: 10** р. с НДС



Выключатель двухклавишный открытой установки

**А54-001** (Минск)

**Описание:**Двухклавишный выключатель открытой установки А54-001 производственного объединения ЧУП Светоприбор ОО БелТИЗ (Минск) предназначен для управления освещением световых приборов (люстры, бра, споты и прочие светильники) путем включения-выключения питающего провода. Корпус выполнен из износостойкого, ударопрочного полистирола белого цвета. Двухклавишный выключатель А54-001 для открытой проводки позволяет надежно монтировать его на ровную поверхность стены. Сечение проводников выключателя может составлять от 0,75 до 2,50 мм2. Степень защиты - IP20. Рабочее напряжение электросети 220-250 В, номинальный ток 4 А. Габаритные размеры - 68х68х37 мм.

**Остаток на складе: 3870** шт.

**Цена: 10** р. с НДС

Розетка одноместная без заземления скрытой установки

 **РС 10-204** (Минск)

**Описание:**Одноместная штепсельная розетка без заземляющего контактаскрытой установки РС 10-204 г. Минск, предназначена для подключения к электросети различных бытовых электроприборов. Корпус выполнен из негорючего пластика белого цвета. Рабочее напряжение электросети 220-250В, номинальный ток 10А. Степень защиты - IP20.

**Остаток на складе:** 1620 шт.

**Цена: 10** р. с НДС

Розетка двухместная с заземлением скрытой установки

**РС 10-003**

**Описание:**Двухместная штепсельная розетка с заземлениескрытой установки РС 10-203 г. Чебоксары, предназначена для подключения к электросети различных бытовых электроприборов. Корпус выполнен из негорючего пластика. Рабочее напряжение электросети 220-250В, номинальный ток 10А. Степень защиты - IP20.

**Остаток на складе:** 667 шт.

**Цена:** 25р. с НДС



Соединительный изолирующий зажим **СИЗ-2**

**Описание:** Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов с жилами сечением от 1,5 до 4,5 мм2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.

**Остаток на складе:** 3850 шт.

**Цена:** 1,5р. с НДС



**Патрон Е27** настенный карболитовый

**Описание:** Настенный карболитовый наклонный патрон Е27, черный, производства ООО «Смоленское УПП ВОС», служит в качестве комплектующего элемента к бытовым и промышленным светильникам. Карболитовый патрон устойчив к повышенным температурам (до 300°С), не подвержен коррозии и т.д. Также изделие является надежным диэлектриком

**Остаток на складе:** 1050 шт.

**Цена: 25**р. с НДС



**Патрон Е27** потолочный карболитовый

**Описание:** Прямой карболитовый потолочный патрон Е27, черный, производства ООО «Электро» г. Иваново оснащен керамической центральной вставкой, которая обеспечивает пожаробезопасность изделия. Карболитовый корпус устойчив к высоким температурам (до 300°С), не подвержен воздействию агрессивных сред, коррозии и механическим повреждениям. Также материал обладает высокими электроизоляционными свойствами.

**Остаток на складе:** 3400 шт.

**Цена: 25**р. с НДС



Блок двухместный **БВР28**

**Описание:** Двухместный блок, двухклавишный выключатель + розетка, скрытой установки (г. Чебоксары). Рабочее напряжение электросети 220-250В, номинальный ток розетки 10А, номинальный ток выключателя 6А. Степень защиты - IP20.

**Остаток на складе:** 360 шт.

**Цена: 5**0р. с НДС

Блок двухместный **БВР29**



**Описание:** Двухместный блок, одноклавишный выключатель + розетка, скрытой установки (г. Чебоксары). Рабочее напряжение электросети 220-250В, номинальный ток розетки 10А, номинальный ток выключателя 6А. Степень защиты - IP20.

**Остаток на складе:** 450 шт.

**Цена:** 50р. с НДС